1). Заряжаем полностью устройство!
2). Отключаем его от зарядки.
3). Копируем файл SPHOST.BRN на пустую карту памяти от 4 до 64 ГБ класс 6 и выше.
4). Вставляем карту в регистратор.
5). Включаем регистратор.
6). Ждем несколько секунд.
7). Выбираем "да"
8). Ждем и ничего не делам пока прошивается. 
9). Вынимаем карту и удаляем файл SPHOST.BRN.
10). Проверяем версию прошивки.

